Slopes

Нормативные значения крутизны откосов для временных земляных сооружений
в зависимости от вида грунта и глубины выемки.
угол α° (высота : заложение)

Наименования грунтов | Глубина выемки, не более
1,5 м | 3 м | 5 м
Насыпной неуплотненный | 34° (1:0,67) | 45° (1:1) | 51° (1:1,25)
Песчаный и гравийный | 27° (1:0,5) | 45° (1:1) | 45° (1:1)
Супесь | 14° (1:0,25) | 34° (1:0,67) | 40° (1:0,85)
Суглинок | 0° (1:0) | 27° (1:0,5) | 37° (1:0,75)
Глина | 0° (1:0) | 14° (1:0,25) | 27° (1:0,5)
Лессы и лессовидные | 0° (1:0) | 27° (1:0,5) | 27° (1:0,5)